集采系统安装系统

第一步：集采系统下载

【产品名称】银河麒麟桌面操作系统（国防版）V10（龙芯版）

【版本信息】Kylin-Desktop-V10-GFB-Release-JICAI_03-020-loongarch64

【下载链接】http://distro-images.kylinos.cn:8802/web_pungi/download/share/YQbJdz3yXqjWg5FPTKl7GDMx06wL1kfo

【产品名称】银河麒麟桌面操作系统（国防版）V10（飞腾版）

【版本信息】Kylin-Desktop-V10-GFB-Release-JICAI_03-2207-Build14-arm64

【下载链接】http://distro-images.kylinos.cn:8802/web_pungi/download/share/y1amewTbKfjrNHMqRAdGDs9uUZl4BkVI

注：直接复制链接到浏览器打开，选择本地下载即可

第二步：制作系统盘

参照《制作引导盘.pdf》制作系统盘，windows电脑最好采用软碟通制作方式，制作系统盘的电脑不能装有保密系统

第三步：进入liveCD模式

制作完引导盘，插入光驱，开机根据提示按键，一般在屏幕的左上角或者左下角，会有提示回车按键

注：不同品牌电脑方式可能不一样，具体咨询电脑厂商

按 F7,选择启动菜单,选择光盘启动（一般光盘带有DVD字样）

选择第一项,进入系统试用

这里就是liveCD界面

第四步：拷贝数据（如果电脑没有重要数据可跳过，直接第五步）

参照《liveCD备份数据.pdf》把重要数据拷贝出去

第五步：安装系统

点机桌面的安装Kylin

参照《系统安装流程.pdf》安装系统，或者视频教程进行系统安装

注：安装系统数据会全部清空，如有重要数据请提前拷贝数据